1、目前的Wiegand格式说明，及其缺点

## Wiegand输入配置说明

Wiegand输入格式：指定Wiegand输入的格式定义，后面详细介绍。

Wiegand输入bit位总数：默认26

Wiegand脉冲宽度：指定Wiegand输入的脉冲宽度，默认100

Wiegand脉冲间隔 ：指定Wiegand输入的脉冲间隔，默认1000

Wiegand输入格式定义说明：

本Wiegand输入格式包含以下内容：OEM code(wiegand26中一般不定义，在Wiegand37、34中可见到），Facility code（机器号或指区码site code），ID Number（用户编号），在格式中分别以其首字母（不分大小写）表示，ofiOFI，其中小写字母表示奇校验（odd），大写字母指偶校验（Even），Oo指OEM code，Ff指Facility code，Ii指ID number，P表示校验位，以下是一个标准的Wiegand26输入定义：PFFFFFFFFIIIIiiiiiiiiiiiiP，Facility code为1，ID Number也为1的输入示例:

Even | Facility code ID Number |  | Odd
P | F | F | F | F | F | F | F | F | I | I | I | I | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | P
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0